智能中控与网络终端通讯协议

2020.07.21

Lane

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev | Date | Author | Comments |
| V0.1 | 2020.6.23 | Lane | Draft |
| V0.2 | 2020.7.20 | Lane | 使用外部通讯终端与服务器通讯协议 |
| V0.3 | 2020.7.28 | Allen | 重新整理协议架构 |

1. **概述**

本协议为智能中控与通讯模组之间的通讯协议，协议内容分为四部分：1、智能中控查询通讯模组版本和状态信息；2、智能中控与通讯模组网络信息交互；3、智能中控与通讯模组位置信息交互和透传；4、智能中控与通讯模组蓝牙信息交互和透传。智能中控与通讯模组之间的数据链路层使用CAN2.0B通讯，29位ID，通信速率采用 250 kbit/s。当发送方发送数据，没有收到回复时，需再次发送该帧数据。连续3次没有数据回复，可停止发送该帧数据。

1. **物理层**

采用本协议的物理层应符合ISO 11898-1:2003、SAE J1939-11:2006中关于物理层的规定。本协议设备间的通信应使用CAN接口，通信速率采用 250 kbit/s。

1. **地址分配**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址(Hex) | 设备 | 备注 |
| 0x10 | 智能中控 |  |
| 0x20 | 通讯模组 |  |

1. **帧格式**

## CAN通信帧格式

采用本协议的设备应使用CAN扩展帧的29位标识符，具体每个位分配的相应定义应符合SAE J1939-21:2006中的相关规定。每个CAN数据帧包含一个单一的协议数据单元（PDU）。协议数据单元由七部分组成，分别是优先权、保留位、数据页、PDU格式、特定PDU、原地址和数据域。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |
| P | | | PF | | | | | | | | PS | | | | | | | | SA | | | | | | | | DATA | | | | |
| 3 | | | 1 | 1 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 0~64 | | | | |

**协议数据单元（PDU）**

数据格式要求：

1.P为优先权：从最高0设置到最低7。所有控制消息的缺省优先级是3，其他所有信息、专用、请求和ACK消息的缺省优先级是6。本协议设为0。

2.R为保留位：备今后开发使用，本协议设为0。

3.DP为数据页：用来选择参数组描述的辅助页，本协议设为0。

4.PF为命令号。

5.PS值为目标地址，发送此报文的目的地址。

6.SA为源地址：发送此报文的源地址。

7.DATA为数据域,Data的数据格式参考第4.2章。

8.本表第三行表示位数。

9.当9字节或以上的数据传输时，可分多包传输。如数据内容长度为20字节，需要前2次数据长度为8字节，第3次数据长度为4字节。

## 串口通信帧格式

在CAN上的DATA域，走的通信协议为从机和主机串口通信协议，串口通信协议帧格式见表格 1。

表格 1帧格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识位 | 校验码 | 版本号 | 厂商编号 | 外设类型编号 | 命令类型 | 用户数据 | 标识位 |
| 1 byte | byte | byte | 2byte | 1byte | 1 byte | n byte | 1 byte |
| 0x7E | VAR | 0x00 | 0x00 | 0x00 | VAR | VAR | 0x7E |

表 A.1 的内容说明如下：

1. 标识位：采用 0x7e 表示，若校验码、消息头以及消息体中出现 0x7e，则要进行转义处理，转义规则定义如下：

0x7e <————> 0x7d 后紧跟一个 0x02；

0x7d <————> 0x7d 后紧跟一个 0x01；

转义处理过程如下：

发送消息时：消息封装——>计算并填充校验码——>转义；

接收消息时：转义还原——>验证校验码——>解析消息；

示例 1：发送一包内容为 0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55 的数据包，则经过封装如下：0x7e 0x30 0x7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e；

1. 校验码：从厂商编号到用户数据依次累加的累加和，然后取累加的低 8 位作为校验码；

示例 2：累加和为 0x1388，则校验码为 0x88；

1. 版本号：标识通讯协议版本；
2. 厂商编号：外设从机的制造厂商代码；
3. 外设类型编号：每种外设唯一对应的一个类型编号，用于主机的外设接口驱动区别是何种外设发来的数据；外设类型编号见表 A.2；48
4. 命令类型：外设与主机进行各种数据交互的信息类型，命令类型分为通用协议和专有协议两大类：通用协议主要包括从机与主机基本的、必需的、共有的一些信息交互类型； 专有协议则定义各型外设与主机特有的信息交互类型； 命令类型见表 A.3；
5. 用户数据： 指外设与主机交互的数据中除以上几个部分以外的由具体业务功能定制内容；
6. 通讯帧的数据采用大端（big-endian）的表示方式。
7. **错误码Error Code**

表格 2错误码定义

|  |  |
| --- | --- |
| 值 | 描述 |
| 0x00 | 成功。 |
| 0x01 | 操作失败。 |
| 0x02 | 操作超时。 |
| 0x03 | 设备未准备好。 |
| 0x04 | 不支持的命令。 |
| 0x05 | 硬件错误。 |
| 0x06 | 参数错误。 |
| 0xFF | 未知错误 |

1. **PF命令号说明**

表格 3命令类型定义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 命令号 | 命令类型 | 说明 |
| 0x10 | 网络管理消息 | NMT message |
| 0x20 | 命令消息 | Command Message |
| 0x30 | 事件消息 | Event Message |

## NMT Message (网络管理消息)

心跳帧的周期为2秒，如果超过3秒没有收到对方的心跳帧，认为对方不在线。

节点工作状态机如图表 1



图表 1

### SIM Heartbeat (0x01)

SIM模组心跳消息。

SIM模组发送给MCU，MCU不需要应答。模组运行起来，必须周期（2秒）向主控MCU发送心跳包，心跳包不需要应答。

表格 4心跳数据包格式定义。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x01 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |
| 2 | OperationState | UINT8 |  | 模组的操作状态。  0: 初始化状态。  1: Sleep State. 休眠状态。  2: Wakeup，唤醒状态。  4: PreOperation State. 域操作状态。  5: Operation State. 操作状态。 |

表格 5模组的操作状态定义

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | Name | Meaning | NMT | CMD | EVENT |
| 0 | Init | 初始状态，模组复位后，必须运行在该状态下。  1) 模组保持最低功耗，GPRS/GPS/BLE不上电。 | **√** | **x** | **x** |
| 1 | Sleep | 休眠状态，模组进入Sleep后，至少要发送一次心跳通知MCU，才能真正进入Sleep状态。  如果被唤醒，超时(5S)会再次进入Sleep状态。  SIM模组：低功耗或者断电。  BLE模组：低功耗或者断电。 | **x** | **x** | **x** |
| 2 | Wakeup | 唤醒状态，等待MCU的状态切换命令，如果10秒内没有MCU的指令，再次进入Sleep状态。  SIM模组：低功耗或者断电。  BLE模组：低功耗或者断电。 | **√** | **x** | **x** |
| 4 | Pre-Operational | 预操作状态，模组能够处理NMT消息和CMD消息，不处理EVENT消息。  SIM模组：不工作。  BLE模组：不工作。 | **√** | **√** | **x** |
| 5 | Operational | 操作状态，处理所有消息。当模组第一次从其他状态切换到Operation状态，所有的Changed Event都必须发送一遍。  SIM模组：正常工作。  BLE模组：正常工作。 | **√** | **√** | **√** |

### MCU Heartbeat (0x02)

MCU心跳消息，发送给模组，模组不需要应答。

主控MCU运行后，必须周期（默认2秒，可配置）向模组发送同步帧，同步帧不需要应答。

表格 6 MCU心跳数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x02 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x04 | 数据长度 |
| 2 | Interval Ms | UINT32 | 2000 | 同步帧的间隔，单位MS，  默认值为2000Ms |

### SetOperationState (0x03)

设置SIM模组操作状态，MCU发送给SIM模组，模组需要应答。

表格 7 SetOperationState请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x03 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x04 | 数据长度 |
| 2 | Operation State | UINT8 | - | 操作状态 |
|  | State Parameter | UINT8 |  | 操作状态参数:  BIT[0-1]: GPRS状态，短信可唤醒。  0: 关闭GPRS电源。  1: GPRS低功耗，TCP连接中断，短信可唤醒。  2: 保留  3: 全功能正常工作。  BIT[2-3]: GPS工作状态。  0: 关闭GPS电源。  1: GPS低功耗，不用实时获取定位信息，唤醒后可快速定位。  2: 保留  3: 全功能正常工作。  BIT[4-5]: BLE模组工作状态。  0：关闭BLE电源。  1：BLE低功耗，可发送广播，可以接收连接。  2：保留  3：全功能正常工作。 |

表格 8 SetOperationState响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |

## Command Message (命令消息)

所有的Command Message，等待应答的超时事件为1秒。

### GetSimID (0x11)

读SIM模组身份信息。

表格 9 GetSimID请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |
| 2 | Protocol Version | UINT8 | 1-255 | MCU和SIM的传输协议版本号，从1开始，每次更改传输协议，必须兼容上一个版本，并且版本号累加1. |

表格 10 GetSimID响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
| 3 | Protocol Version | UINT16 |  | 协议版本号 |
| 6-13 | Ver Desc | Version descriptor |  | SIM模组版本号描述符。 |
|  | SN |  |  | SIM模组序列号 |

### GetBleID (0x11)

读BLE模组身份信息。

表格 11 GetBleID请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |

表格 12 GetBleID响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
|  | Capacity | UINT16 |  | BLE模组的能力描述，定义如下。  BIT[0]:是否支持信标，0-不支持，1-支持。  BIT[1-15]:保留 |
| 6-13 | Ver Desc | Version descriptor |  | BLE模组版本号描述符。 |
|  | MAC |  |  | 蓝牙模组MAC地址。 |

### GetSimCfg (0x11)

获取SIM模组的终端参数信息

表格 13 GetSimCfg请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |
|  | CfgInfo | CfgInfo Struct |  | 获取的终端参数信息结构，参考表格 14 |

表格 14 CfgInfo数据格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 0 | 参数总数 | BYTE |  |
| 1 | 参数项列表 |  | 参数项格式见表格 15 |

表格 15终端参数项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 参数ID | DWORD | 参数ID定义及说明表目 |
| 参数长度 | BYTE |  |
| 参数值 |  | DWORD或STRING，若为多值参数，则消息中使用多个相同ID的参数项，如调度中心电话号码 |

参数列表参考协议“易马达电动车【中控-服务器】通信协议”第6.8章“终端参数设置各参数项定义及说明”。

表格 16 GetSimCfg响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |

### SetSimCfg (0x22)

获取SIM模组的配置信息。

表格 17 SetSimCfg请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x22 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据长度 |
| 2 | CfgInfo | CfgInfo Struct |  | 参数项格式见表格 15 |

表格 18 SetSimCfg响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x22 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |

### GetSms (0x22)

获取SIM模组的短消息信息，如果有多条，仅返回最后一条，成功读取后自动删除。

表格 19 GetSms请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x22 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据长度。 |

表格 20 GetSms响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x22 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
|  | Sms | UINT8[n] |  | 短消息内容, n <= 128。 |

### GetBleCfg (0x11)

获取SIM模组的配置信息

表格 21 GetBleCfg请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |

表格 22 GetBleCfg响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x11 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
|  | BleCfg | BleCfg Struct |  | Ble模组配置信息 |

表格 23 BleCfg数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | BleName | CHAR[32] |  | 蓝牙广播名称 |

### SetBleCfg (0x42)

设置通讯模组配置信息。

表格 24 SetBleCfg请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x42 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x00 | 数据长度 |
|  | BleCfg Info | BleCfg Struct |  | 蓝牙广播名称 |

表格 25 SetBleCfg响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x42 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |

### GetBleCtrlEn (0x43)

设置蓝马模组的控制使能。

表格 26 GetBleCtrlEn请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x43 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x00 | 数据长度 |

表格 27 GetBleCtrlEn响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x43 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
| 2 | Ctrl Enable | UINT16 |  | 控制状态码。  BIT[0]:信标扫描使能，0-Disable;1-Enable.  BIT[1-15]:保留 |

### SetBleCtrlEn (0x43)

设置蓝马模组的控制使能。

表格 28 SetBleCtrlEn请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x43 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x00 | 数据长度 |
| 2 | Ctrl Enable | UINT16 |  | 控制状态码。  BIT[0]:信标扫描使能，0-Disable;1-Enable.  BIT[1-15]:保留 |

表格 29 SetBleCtrlEn响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x43 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |

### SendDataToSvr (0x43)

MCU发送数据到网络服务器，SIM模组接收到该命令后，必须把数据透明转发到服务器，

只有数据成功发送到服务器，才能给MCU返回响应码“SUCCESS”。

如果当前没连接到服务器，必须返回一个失败响应码。

如果当前模组无法发送数据，返回错误码“BUSY”。

如果当前模组发送数据，期望的事件内没有接收到Svr的响应，返回错误码“RCV\_RSP\_TIMEOUT”

表格 30 SendDataToSvr请求数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x43 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x00 | 数据长度 |
| 2 | Data | UINT8[n] |  | 传输的数据，n <= 128 |

表格 31 SendDataToSvr响应数据包格式定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x43 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |

### GetFileInfo(0x14)

读取文件信息。

智能固件更新启动请求，通讯模组接收后必须主动发送固件更新数据（0x15命令）。固件升级目标不仅要包括智能中控固件，还要包括其他设备。

Request定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x14 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x00 | 数据长度 |
| 2 | File Type | UINT8 |  | 文件类型：  1：智能中控固件。  2：按键板固件。  其他值：保留。 |

Response定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x14 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
| 3-6 | File Length | UINT32 |  | 文件长度 |
| 7 | Version Desc | UINT8 |  | 文件的版本描述符 |

### GetFileContent (0x15)

读取文件内容。

Request定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x15 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x00 | 数据长度 |
| 2 | File Type | UINT8 |  | 文件类型：  1：智能中控固件。  2：按键板固件。  其他值：保留。 |
| 4 | offset | UINT32 |  | 偏移 |

Response定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x15 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
| 4 | offset | UINT32 |  | 偏移 |
|  | File Data | UINT8[128] |  | 文件数据 |

## Event Message (事件消息)

2个事件消息的发送最小间隔为100毫秒，

所有的Event Message，等待应答的超时事件为1秒。

### DevStateChanged Event(0x80)

连接状态改变事件

智能中控定时查询通讯模组状态。

Request定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x12 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |
| 3 | Connection State | UINT16 |  | 设备状态定义：  BIT[0]: GPRS连接状态，0-未连接；1-连接。  BIT[1]: GPS定位状态，0-未定位；1-已定位。  BIT[2]: 短信息状态，0-没有，1-有。  BIT[3-15]:保留。 |
|  | CSQ | UINT8 |  | GPRS信号强度, 0到31之间(99表示无信号），数值越大表明信号质量越好 |
|  | SNR | UINT8 |  | GPS信号强度，信噪比（00－99）dbHz，典型值在0～50之间，SNR虽可达到99，但极罕见，50已是非常好的情况 |
|  | Satellites In View | UINT8 |  | GPS可见卫星数(0 – 16) |

Response定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x12 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
|  |  |  |  |  |

### LocationChanged Event(0x81)

定位坐标值改变事件。

Request定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x12 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |
|  | longitude | Int32 |  | 经度，发送方乘(1E7)发送，接收方必须除(1E7)  0：表示没有获取到定位。 |
|  | latitude | Int32 |  | 纬度，发送方乘(1E7)发送，接收方必须除(1E7)  0：表示没有获取到定位。 |

Response定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x12 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |

### BleStateChanged Event(0x85)

Request定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x12 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |
| 3 | Connect State | UINT8 |  | 设备状态定义：  BIT[0]: BLE连接状态，0-未连接；1-连接。BIT[1-7]:保留。 |
|  | MAC | UINT8[6] |  | 连接BLE的终端的设备(手机)MAC。 |

Response定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x12 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
|  |  |  |  |  |

### BeaconChanged Event(0x86)

待定

### RcvSvrData Event(0x90)

通讯模组收到服务器数据时，主动向智能中控发送该命令，智能中控收到该命令后，会回复操作结果和需要回复给服务器的数据，通讯模组需回复操作结果，并将回复给服务器的数据透传给服务器。

Request定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x24 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据长度 |
| 3 | Data | UINT8[n] |  | 透传数据内容，长度可变，最大为128字节 |

Response定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x24 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 3 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
| 4 | Data | UINT8[n] |  | 透传数据内容，长度可变，最大为128字节 |

### RcvBleData Event(0x91)

通讯终端收到蓝牙透传数据时，通讯模组需要发送该命令，将透传数据发送给智能中控，智能中控收到该命令时，需要回复操作结果和需要透传的数据。通讯模组需要回复操作结果，并将透传数据发送给蓝牙连接设备。

Request定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x42 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据长度 |
| 3 | Data | UINT8[n] |  | 透传数据内容，长度可变，最大为128字节 |

Response定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x42 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 3 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
| 4 | Data | UINT8[n] |  | 透传数据内容，长度可变，最大为128字节 |

### RcvFile Event(0xA0)

接收文件事件，当模组接收到一个完整的文件之后，发送改事件通知MCU。

Request定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x12 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 | 0x01 | 数据长度 |
| 2 | File Type | UINT8 |  | 文件类型：  1：智能中控固件。  2：按键板固件。  其他值：保留。 |
|  | Version Desc | VerDesc Struct |  | 文件的版本描述符 |

Response定义：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | Name | Type | Value | Descriptor |
| 0 | Cmd | UINT8 | 0x12 | 命令码 |
| 1 | Data Length | UINT8 |  | 数据包长度 |
| 2 | Result | UINT8 |  | 参见错误码的定义 |
|  |  |  |  |  |